**ANEXO II**

# MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2024 INFR COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021**

1. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA: COMPUTADORES, NOBREAK, ESTABILIZADOR, HD EXTERNO, SSD, PENDRIVE, MEMÓRIA RAM, TECLADO, MOUSE ÓPTICO, PROCESSADOR, PLACA-MÃE SOQUETE, BATERIA ESPECÍOCA PARA NOBREAK E ADAPTADOR WIFI6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.**

**PROPOSTA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIMINAÇÃO** | **MEDIDA** | **QUANT.** | **VALOR UNIT.** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | COMPUTADOR DESKTOP (CONFORME DESCRIÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 3.1) | UNIDADE | 04 |  |  |
| 02 | NOBREAK COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1400VA / TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO-TENSÃO DE SAÍDA 115V / FREQUÊNCIA DE 50 OU 60 HZ / FORMA DE ONDA SEMI-SENOIDAL / DEVE POSSUIR CIRCUITO DESMAGNETIZADOR / DEVE POSSUIR TECNOLOGIA SMD / DEVE POSSUIR FILTRO DE LINHA INTEGRADO / DEVE POSSUIR MICROPROCESSADOR CISC / FLASH / TRUE RMS / DEVE POSSUIR 6 TOMADAS DE SAÍDA OU SUPERIOR / DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS E SOBRECARGA / GARANTIA 12 MESES. | UNIDADE | 08 |  |  |
| 03 | ESTABILIZADOR POTÊNCIA MÍNIMA DE 300VA-BIVOLT AUTOMÁTICO, 4  TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO NBR14136, MICROPROCESSADOR RISC/FLASH, TRUE RMS, GABINETE EM PLÁSTICO ANTI-CHAMA, LED NO PAINEL FRONTAL, PORTA FUSÍVEL EXTERNO. GARANTIA 1 ANO. DEVE SER APRESENTADO O CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR DO PRODUTO COM AS ESPECIFICAÇÕES. | UNIDADE | 06 |  |  |
| 04 | HD EXTERNO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 1TB / CONEXÃO USB 3.0 / TAMANHO 2.5?-GARANTIA 12 MESES. | UNIDADE | 10 |  |  |
| 05 | SSD 240 GB INTERFACE-SSD COM CAPACIDADE 240GB / INTERFACE SATA 3  6GB/S / FORMATO 2.5 / VELOCIDADES MÍNIMAS DE 500MB/S PARA LEITURA E 350 MB/S PARA GRAVAÇÃO / DEVEM SER INFORMADOS MARCA E MODELO NA PROPOSTA. GARANTIA 12 MESES. | UNIDADE | 10 |  |  |
| 06 | PEN DRIVE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 32GB / CONEXÃO USB 2.0 OU  SUPERIOR. | UNIDADE | 30 |  |  |
| 07 | MEMÓRIA RAM 16GB DDR4 3200MHz. | UNIDADE | 10 |  |  |
| 08 | TECLADO PARA PC COM FIO USB / DEVE SER RESISTENTE À RESPINGOS E DERRAMAMENTOS-LAYOUT ABNT2 / DEVE POSSUIR SUPORTES INCLINÁVEIS / DEVE POSSUIR CARACTERES NÍTIDOS E BRILHANTES / O CABO DEVE POSSUIR COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1,7 M / DEVE SER NA COR PRETA / DEVE SER DE ALTO PADRÃO DE QUALIDADE E DE PRIMEIRA LINHA / IGUAL OU EQUIPARADO A MARCAS COMO DELL, MICROSOFT, HP, LENOVO OU LOGITECH / GARANTIA 12 MESES. | UNIDADE | 10 |  |  |
| 09 | MOUSE ÓPTICO PARA PC COM FIO USB-CONFORTÁVEL, RESOLUÇÃO 1000 DPI OU SUPERIOR, DEVE POSSUIR 3 BOTÕES COM SCROLL, O CABO DEVE POSSUIR COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 1,7 M, DEVE POSSUIR DESIGN AMBIDESTRO, DEVE SER NA COR PRETA, DEVE SER DE ALTO PADRÃO DE  QUALIDADE. DEVE SER APRESENTADO O CATÁLOGO TÉCNICO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR DO PRODUTO COM AS ESPECIFICAÇÕES. | UNIDADE | 10 |  |  |
| 10 | PROCESSADOR DA 10ª GERAÇÃO COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3.60 GHZPODENDO CHEGAR ATÉ 4.30 GHZ / COM NO MÍNIMO 4 NÚCLEOS E 8 THREADS E MEMÓRIA CACHE DE 6MB OU SUPERIOR / SOQUETE LGA 1200 / VÍDEO INTEGRADO / INCLUSO COOLER BOX / GARANTIA 12 MESES. | UNIDADE | 02 |  |  |
| 11 | PLACA MÃE COM SOQUETE LGA 1200 COMPATÍVEL COM PROCESSADORES DA 10ª GERAÇÃO-SUPORTE PARA MEMÓRIAS DDR4 2666 MHZ / SUPORTAR 64GB DE MEMÓRIA RAM OU SUPERIOR / SAÍDA DE VÍDEO HDMI E DISPLAY PORT / DEVE POSSUIR SAÍDA DE SOM 5.0 / DEVE POSSUIR SLOT M.2 NVME / PORTA DE REDE LAN RJ45 GIGABIT / GARANTIA 12 MESES. | UNIDADE | 04 |  |  |
| 12 | BATERIA PARA NOBREAK BATERIA SELADA-DO TIPO ESTACIONARIA PARA NOBREAK COM TENSÃO DE 12 VOLTS E CORRENTE DE 7 AMPERES / TECNOLOGIA VRLA / DEVE SER APRESENTADO O CATÁLOGO OU FOLDER QUE CONSTE MARCA E MODELO E COMPROVE A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, NÃO SERÁ ACEITO MONTAGENS. | UNIDADE | 08 |  |  |
| 13 | ADAPTADOR WIFI6 PCIE COM BLUETOOTH 5.2 DUAL BAND 2 ANTENAS, COM PADRÕES WIRELESS-IEEE 802.11AX/AC/N/A. FORÇA DE TRANSMISSÃO 5 GHZ: 27DBM(FCC) / 23DBM(CE) (EIRP). DEVE POSSUIR TECNOLOGIAS DE MODULAÇÃO DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024QAM. VELOCIDADES DE ATÉ 1201 MBPS EM 5 GHZ + 574 MBPS EM 2,4 GHZ. DEVE SER APRESENTADO O CATÁLOGO OU FOLDER QUE CONSTE MARCA E MODELO E COMPROVE A ESPECIFICAÇÃO DO ITEM, NÃO SERÁ ACEITO MONTAGENS. GARANTIA 12 MESES. | UNIDADE | 10 |  |  |
| **VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ XXXXXXXXXXX** | | | | | |

Valor Global da Proposta;

Validade da Proposta 60 dias;

Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da Empresa contratada;

Razão social; - Nº do CNPJ:

Endereço:

Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no Edital.

Porto Nacional, \_\_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2024.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do Responsável CPF:

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ.